de fabien


Il y a 8 pages avec tout les codes….

 

Marche à suivre :

 

-repérer le code : mettre le combi sur eau chaude+chauffage avec le thermostat à fond (la cuve peut être vide, cela de dérange pas), regarder 3 fois le code erreur qui est composé de 8 clignotements (courts ou long)….pourquoi 3 fois ? et bien parce que le combi peut afficher jusqu’à 3 codes différents à la suite… et ensuite, il revient au premier et recommence…

 

-repérer à l’aide du document le (les) code(s) erreur(s)

 

-débrancher électriquement le combi

 

-exécuter les essais dans l’ordre (1, 2 ou 3) pour trouver la panne

 

-changer  les pièces défectueuses puis remettre sous tension

 

ATTENTION : ne jamais remettre le combi sous tension et en service tant que tout n’est pas remonté correctement car la carte électronique se bloquera automatiquement et sera hors d’usage (même si c’est une carte neuve)

 