-           



                              2/ MONTAGE DEUX   BATTERIES PLUS SEPARATEUR   10.286.3 

                      l adjonction du separateur  10.286.3  permet 

                      A        la recharge de  batterie auxiliaire a partir de l alternateur d origine du 
                                vehicule dans de bonnes conditions. sans surcharge  recharge prioritaire 
                               de la batterie vehicule puis de la batterie auxiliaire

                    B        l utilisation simultanée en decharge des 2 batteries jusqu à une tension 
                              determinée ou il isole alors la batterie principale permettant ainsi de 
                             toujours assurer le demarrage du  vehicule. tout en conservant l utilisation 12 V
                             a partir de la batterie auxiliaire 

                   C       la recharge des 2 batteries a partir de l alimentation recharge prioritaire 
                            de la batterie auxiliaire . puis recharge de la batterie principale 
                            ( l alimentation est pourvue d un dispositif écréteur de surtension
                           protégeant l alternateur 
