                                   3                 MONTAGE  DES   SONDES  SUR  RESERVOIRES

                                    tracer sur le reservoir la position des sondes en fonction de la geometrie
                                    et du volume de celui ci . la sonde de reference est toujours placée en bas 
                                    du reservoir  ( environ  5 cm du fond
                                     etager la position des autres sondes 
                                 eau propre      1/4 -       1//2         et 3/4            de la hauteur du reservoir
                                  eaux usées     1/4         1/2         et 3/4             de la hauteur du reservoir
                                 sertir sur les cosses rondes au depart de chaque sonde un fil  ( 0,75 mm2 )
                                 de couleur differente afin de faciliter le reperage  
                                 ramener les 6 fils des sondes au niveau du coffret A717 
                                sertir les languettes appropriées aux extremités de ces filset lesz placer
                              dans les coupleurs en respectant la correspondance des couleurs  du chema ci dessus 
.