


                l indicateur  3 donne une indication sur l état de charge de la 
                batterie .afin d eviter une decharge profonde de la batteire
               ( indicateur dans la zone rouge ) stopper immediatement toute 
               consomation sous 12 V sous peine de non redemarrage du 
               vehicule  ( utilisation avec batterie unique )
               afin de limiter la decharge de la batterie , le refrigérateur ne 
               fonctionne sous  12 V que si le contact du vehicule est etabli  
              ( moteur en marche ) la signalisation du fonctionnement du 
              refrigérateur est effectuée par le voyant 2
              les jauges  10 et 11 permettent de juger l état de remplissage
              des réservoirs d eau propre et d eaux usées
              afin que la mesure soit precise veiller à ce que le vehicule 
              soit horizontal 
              B  SUR SECTEUR 220 V
              en presence du 220 V sur la cellule du camping car le voyant 1 est allumé        
              l interrupteur voyant 5 assure la coupure generale bipolaire  du circuit 220 V
              l interrupteur ( 6 ) commande la mise en marche du  coffret
              transformateur  chargeur. la protection est assrée par le fusible type 6,3 x 32  2 amp 
           l interupteur ( 7 ) assure la commande des utilisations 220 V     ( prises ,refrigerateur,  etc etc 
            la protection  (9 ) type  6,3 x 32  10 amp permet une utilisation maximum de 2200 w
            les utilisations  12 VOLTS ( sauf circuit  A2 ) et la prise auxiliaire sont maintenant
            alimentées par le transformateur redresseur, le chargeur assure alors la 
           recharge sous un regimede charge de 8 AMP maximum la fin de charge est signalée
           par le voyant (4) le reenclechement du chargeur se fera automatiquement  dés 
           que la tension de la batterie sera redescendue en deça d un minimum


