                                         alimentation  chargeur   A717
                                      ---------------------------------------------------------
             l alimentation typz A717 se composz d un transformateur avec 
             redresseur 220 v 180w ;d un chargeur de batterie automatique
             12 volts 8 amperes max ,d un panneau de controle de distribution
            de l ensemble des circuits electriques du vehicule.
            dans sa version de base .l alimentation A717 prevue pour une 
            utilisation avec une seule batterie l adjonction d un separateur
           type SCHEIBER SH 280 A permet l utilisation de la A717 avec 
           2 batteries ; batterie vehicule et batterie cellule de capacite 
           identique
                    DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT
                  -------------------------------------------------------------------
           A  sur batterie  
                tous les circuits d utilisation 12V sont alimentes directement
                a partir de la batterie .ces circuits sont proteges comme suit 
              eclairage                          fusible  6,3 x 32      10 amp
              pompe                               fusible  6,3 x 32       10 amp
             auxilliaire('a1)                   fusible 6,3 x  32       8 amp
             auxilliaire (a2)                   fusible 6,3 x  32       5 amp
             prise 12 v                           fusible 6,3 x 32       8 amp
           le circuit auxilliaire (a2) est alimente en permanence par la batterie
           il doit etre employe pour les utilisations requerant une 
           alimentation 12 v filtree (television; radio;truma;  etc etc etc 
           prise  12v           +  au centre     100 w 
                                       _  à l exterieur 
          
